□ 정구장 규격

A					베이스	라인				B
				10.97m R
			E		M			F
사이드 라 인
	23. 7 7 m X
										12. 8 0 m Y
											서비스 사이드
			G		N			H
C				8.23m S					D
					서비스	라인

	8M
		5M
A코트			B코트		C코트

정구 시설 및 용구 규격

정 구 장

(정구장)  정구장은 코트, 아웃 코트, 시설 및 이에 부대 되는 시설설비로서 이루어지며

경기운영에 지장이 없는 것이어야 한다.

(해설1) 제3종에 대하여

1. 「시설」이라 함은 네트 포스트, 심판대를 칭한다.

2. 「부대 되는 시설설비」라 함은 펜스(울타리), 관람석, 변소, 창고, 클럽하우스,

로올라, 게양 탑, 스코어보드, 선수용 벤치, 음료수 탱크, 샤워시설 등을 말한다.

코   트

(코트) ①코트는 평탄한 장방형으로 사이드라인과 베이스 라인으로 구획된 외측을 경계로

하며 그 중앙은 네트로 구분되어 있다.

② 코트 라인은 백색을 원칙으로 하며 폭은 5센티 급지 6센티로 한다.

③ 배수를 포함한 허용 경사는 코트의 중앙(제5조의 원에 표시된 펜스라인)으로부터 베이스 라인까지 10cm 이내로 한다.

코트의 구획과 라인의 명칭 및 그 길이는 다음과 같다.

- 상단 그림 참조 -

(해설2) 제5호에 대하여

1. 서비스 센터라인(MN)과 센터 마크(RS)의 중앙선을 연결하는 선이 코트의 종(縱) 중앙         선이 되고 XY(네트의 선)은 횡(橫) 중앙선이 된다.(AC, EG, MN, FH, BD는 XY선에 의해 2         등분된다.)

2. 센터 마크는 베이스라인 외측의 선에서 코트 안으로 15센티 길이로 선을 긋는다.

(코트의 종류) 코트는 크레이 코트와 그 밖의 코트로 한다.

아웃 코트

(아웃코트) ① 아웃 코트는 코트 주위의 여지로서 코트와 동일한 평면으로 울타리가 쳐져 있고 경기에 지장이 없도록 정비되어 있어야 한다.

② 아웃 코트의 넓이는 베이스 라인에서 뒤로 8미터 이상, 사이드라인에서 옆으로 6미터 이상이 됨을 원칙으로 한다.

③ 코트가 2면 이상인 경우는 각 코트의 사이드라인과 사이드 라인의 간격이 5미터 이상이 됨을 원칙으로 한다.

시  설

(네트포스트) 네트 포스트는 목제 또는 금속제의 것을 표준으로 한다.  목제품은 12센티각을 금속제품은 직경 7.5센티의 구형을 표준으로 한다.

(네트포스트의 위치) ①네트포스트는 사이드라인의 중앙부 외측에 위치하고 사이드라인으로부터 동일한 거리에 수직으로 고정시킨다.

② 양 네트포스트의 간격은 그 외 칙에 이어 12.8미터이고 포스트의 높이는 1.06미터로 한다.

(심판대) 심판대의 좌석의 높이는 1.5미터를 표준으로 하고 네트포스트로부터 60센티 거리에 두도록 한다.

(해설3) 제10조에 대하여

심판대와 네트포스트의 거리 60센티는 심판대에서 네트포스트에 가까운 부분에서 수평으로 60센티 거리를 가르킨다.

용    구

네      트

(네트의 규격) 네트의 규격은 다음과 같다.

1. 색깔은 흑색

2. 높이는    1.06M

3. 길이는   12.65M

4. 그물코는  3.5CM 이내

5. 와이어 로프의 길이는 15M, 직경 4.5MM를 표준으로 한다.

6. 상단(上端)은 양면에 폭(幅) 5 ∼ 6 CM의 백포(白布)로 싸서 단다.

(네트의 높이) ① 네트의 높이는 사이드 라인 선상에서 1.06M로 하고 수평으로 쳐야 한다.

② 네트의 양단(兩端)은 네트 포스트에, 하단(下端)은 코트에 접착(接着)시킨다.

(해설 4) 제12조에 대하여

네트를 쳤을 때의 상태가 규정에 어긋나는 경우가 있기 때문에 가능한 한 규정대로 하라는 것이다.

□ 네트

													15M
	1.06M
													12.65M