정 구 장

가. 경기단체 현황

□ 경기단체명 : 대한정구협회

□ 연  락  처 : 담당자( 주 남 식 ), 전화번호(02-420-4057),

홈페이지 주소(http://softtennis.sports.or.kr)

□ 위      치 : 서울 송파구 오륜동 88번지 올림픽회관 605호

나. 시설 도면

□  코트의 명칭 및 도면

A		R						B
			E	M		F
X			라이트		레프트
			서비스 코 트		서비스 코 트				Y
			레프트		라이트
			서비스 코 트		서비스 코 트
			G	N		H
C			S				D

(라인 명)	(구 획)	(길이)
사이드 라인	AC, BD	23,77m
베이스 라인	AB, CD	10,97m
서비스 사이드 라인	EG, FH	12.80m
서비스 라인	EF, GH	8.23m
서비스 센타 라인	MN	12.80m
센타 마크	R, S	12.80m (안쪽에서 15cm)

□ 아웃코트

		8M
								5M

다. 공인 시설 규정

□ 정구 코트

○ 정구장은 코트와 아웃 코트, 넷 포스트, 심판대로 한다.

□ 코트와 아웃 코트

○ 코트와 아웃 코트는 같은 평면의 평탄한 넓이로 경기에 지장이 없도록 정리를 하지 않으면       안 된다.  또 바깥쪽으로도 배수를 생각해서 경기에 지장이 없도록 경사를 두어야 한다.

□ 코트의 종류

○ 정구장은 아웃 도어(크레이, 모래의 인조잔디, 전천후형 케미칼)와 인도어(목판, 모래의 인조      잔디, 경질라바-케미칼) 등으로 한다.

□ 코트

○ 코트는 길이 가로 23.77m, 세로 10.97m의 장방형으로 구획된 라인의 외측을 경계로 하고 그      중앙에 넷 포스트를 세워 네트로 양분한다.

라. 세부 시설 규칙

□ 코트의 라인

○ 코트의 라인은 원칙으로 백색으로 폭 5cm∼6cm 이내로 한다. 단 베이스라인의 폭은 5cm∼10cm

이내로 한다.

□ 아웃 코트

○ 아웃 코트는 코트의 주위 넓이로서 뒤로 8M이상 사이드 라인에서 옆으로 6M 이상으로 함을 원칙으로      한다. 단, 그 코트가 2면 이상 일 경우에는 코트에 접하는 사이드라인 간격은 5M 이상을 원칙으로 한      다.

□ 넷 포스트

○ 넷 포스트는 직경 7.5cm 이상 15cm 이내로 한다.

□ 넷 포스트의 위치

○ 넷 포스트는 사이드 라인의 중앙부의 외측에 위치하고 양 사이드 라인에서 동일의 거리에    수직으로      고정한다.

○ 양 넷 포스트의 간격은 그 외측이 12.80M, 높이는1.07M로 한다. 단, 넷 포스트의 높이를 1.06M에서        1.07M까지 허용 범위로 한다.

□ 심판대

○심판대의 좌석의 높이는 1.50m를 표준으로 하고    넷 포스트에서 심판대의 최단 거리는 수평으로

60cm의 곳에 둔다.

마. 기타 추가 사항

□ 네트의 규격

○ 색은 흑색으로 한다.

○ 높이는 1.07M로 한다. 단, 설비 상황에 할 수 없는 경우에는 1.06M에서 1.07M까지 허용 범위로 한다.

(네트를 평평하게 쳤을 때 높이는 사이드라인 선상에서 1.07M로 수평으로 한다.

○ 길이는 12.65M 로 한다.

○ 그물코는 가로, 세로 3.5cm 이내의 사각형으로 한다

○ 와이어 로프(줄)의 길이는 15M, 직경 4.5mm를 표준으로 한다.

○ 상단은 양면에 폭 5cm∼6cm 이내의 백포로 싸서 단다.

○ 네트의 양단은 넷 포스트에, 하단은 코트에 접촉되어야 한다.